|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R1,Ω | R2,Ω | R3,Ω | R4,Ω | L1,mH | L3,mH |  | Действие ключа | Определить |
| f,Hz | Um, V | ,◦ |
| 4 | 10 | 8 | 10 | 32 | 48 | 50 | 160 | 90 | зам. | uL2 |

**

**

**

**

**

**

**