"Основы теории цепей"

Содержание | назад |

> Пример 3.4.

> Определить передаточную функцию амплитудного корректора, построенного по схеме рис. 3.17, б, в которой в качестве двухполюсника Z выбран последовательный колебательный LC-контур. Рассчитать и построить частотную характеристику ослабления корректора в диапазоне частот от 0 до = 100 кГц для элементов контура = 10 кОм, = 20 кОм, L = 200 мГн, С = 1,268 нФ.

> Операционный усилитель в схеме рис. 3.17, б включен по неинвертирующей схеме, поэтому передаточная функция корректора определяется по формуле (3.8), в которой :

> Частотная характеристика ослабления

> .

> В формулах и величина – это квадрат резонансной частоты LC-контура. Для заданных значений L и С имеем

> (рад/с)2.

> Резонансная частота = 10 кГц. Рассчитаем значения на частотах, равных нулю, = 10 кГц и = 100 кГц.

> дБ,

> дБ,

> дБ.

> Аналогичным образом можно рассчитать ослабление на любой частоте в рабочем диапазоне. График изображен на рис. 3.20.

> Рис. 3.20

назад