"Основы теории цепей"

Содержание | назад |

> Пример 4.3.

> Определить передаточную функцию фазового корректора, построенного по схеме рис. 4.13, в которой в качестве двухполюсника Z используется параллельный LC-контур. Рассчитать и построить качественно частотную характеристику ГВП корректора в диапазоне частот от 0 до 5 кГц для элементов цепи = 37,5 Ом, L = 36 мГн, C = 1,6 мкФ.

> Найдем сопротивление параллельного LC-контура:

> .

> Подставив в формулу (4.21), получим передаточную функцию фазового корректора

> где , .

> ГВП рассчитывается по формуле (4.14), в которой ,

> .

> Находим значения и :

> (рад/с)2,

> рад/с, кГц,

> .

> Поскольку , то находим значения и по формулам (3.17) и (3.18):

> Рис. 4.17

> кГц, = 3,7 мС.

> Рассчитываем значения на частотах = 0 и = 5 кГц по формуле (4.14). Получаем = 1,92 мС и = 0,12 мС.

> График зависимости приведен на рис. 4.17.

назад