"Основы теории цепей"

Содержание | назад |

> Пример 6.7.

> Рассчитать амплитуду стационарного колебания на выходе автогенератора (рис. 6.2), если заданы L = 100 мкГн, М = 10 мкГн, G = См, а также график зависимости – на рис. 6.12.

> Рассчитываем коэффициент передачи цепи обратной связи по формуле (6.43)

> Рис. 6.12

> .

> Рассчитываем коэффициент передачи усилителя, при котором в автогенераторе существуют стационарные колебания:

> .

> Из условия (6.23) находим значение стационарной средней крутизны

> 2 мА/В.

> По графику 6.12 определяем амплитуду стационарного колебания на входе усилителя

> 1,2 В.

> Рассчитываем амплитуду стационарного колебания на выходе автогенератора

> 12 В.

назад