Вычислить производительность катка ДУ-70. Длина захватки 200м., коэффициент использования времени смены 0,8.Скорость движения катка при уплотнении 2,5м/с, число проходов по одному следу 6, время маневрирования в конце прохода 10 сек. Коэффициент перекрытия проходов 1,1(0,2 метра), толщина уплотняющего слоя 0,3 метра.