{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":3,"sheets":["Лист1","Лист2","Лист3"],"not_rendered":{"images":12},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Лист1","index":0,"n_rows":62,"n_cols":28,"rows_kept":62,"flags":["formulas_cached_only"]}
[null,null,"Т И П О В О Й   Р А С Ч Е Т  по  ФОЭ"]
[null,"схема мультивибратора ",{"$nulls":7},"Положение ключей К: Р-разомкнуто, З-замкнуто."]
["№","R1 ","R2 ","R3 ","R4 ","R5 ","R6 ","R7","С ","Тип ","K1","K11","K2","K12","K3","K13","K4","K14","K5","K6","Тип","КАРТА СОЕДИНЕНИЙ СХЕМЫ СЧЕТЧИКА","Числовой код "]
["вар","кОм","кОм","кОм","кОм","кОм","кОм","кОм","мкФ","микросхем 1",{"$nulls":10},"микросхем 2",null,"выходн.импульсов"]
[1,40,30,20,10,"3.493","3.493","1.0","0.5","140УД6А","Р","Р","Р","З","Р","Р","З","З","З","З","555ТМ2","М: 3=Т1:3=Т2:3=Т3:3=Т4:3. Т1:5=Т2:2. Т2:5=Т3:2. Т3:5=Т4:2. Т3:6=Т1:2",1,3,12,14]
[2,40,30,20,10,"1.0","3.009","2.0","0.25","140УД6А","Р","Р","Р","З","Р","З","Р","Р","Р","Р","555ТВ9","М: 3= Т1:1. Т1:6=Т2:1. Т2:6=Т3:1. Т3:6=Т4:1. Т1:5=ЛА6:1. Т2:5=ЛА6:2. Т3:5=ЛА6:4. Т4:5=ЛА6:5. ЛА6:6=Т1:15=Т2:15=Т3:15=Т4:4.",0,3,7,8]
[3,40,30,20,10,"2.545","2.0","3.0","0.25","140УД6А","Р","Р","Р","З","Р","З","З","Р","Р","З","555ТВ9","М: 3=Т1:1=Т2:1=Т3:1=Т4:1. Т1:3=ЛН1:1. ЛН1:2=Т1:2. Т2:3=ЛН1:3. ЛН1:4=Т2:2. Т3:3=ЛН1:5. ЛН1:6=Т3:2. Т4:3=ЛН1:9. ЛН1:8=Т4:2. Т1:5=Т2:3. Т2:5=Т3:3. Т3:5=Т4:3. Т3:6=Т1:3.",1,3,8,12]
[4,40,30,20,10,"3.0","1.709","4.0","0.1","140УД6А","Р","З","Р","Р","З","Р","Р","Р","З","Р","555ТМ2","М: 3=Т1:3. Т1:6=Т2:3. Т2:5=Т3:3. Т3:5=Т4:3. Т1:6=Т1:2. Т2:6=Т2:2. Т3:6=Т3:2. Т4:6=Т4:2. Т1:5=ЛА6:9. Т2:6=ЛА6:10. Т3:6=ЛА6:12. Т4:6=ЛА6:13. ЛА6:8=Т1:4=Т2:4=Т3:1=Т4:4..",4,5,8,9,11]
[5,40,30,20,10,"5.193","5.193","5.0","0.05","140УД6А","З","Р","Р","З","Р","Р","З","З","З","З","555ТМ2","М: 3=Т1:3=Т2:3=Т3:3=Т4:3. Т1:5=Т2:2. Т2:5=Т3:2. Т3:5=Т4:2. Т4:6=Т1:2",1,3,14,15]
[6,40,30,20,10,"2.0","3.061","1.0","0.05","140УД6А","Р","Р","Р","З","Р","Р","Р","З","Р","Р","555ТВ9","М: 3= Т1:1. Т1:6=Т2:1. Т2:5=Т3:1. Т3:5=Т4:1. Т1:6=ЛА6:9. Т2:6=ЛА6:10. Т3:6=ЛА6:12. Т4:6=ЛА6:13. ЛА6:8=Т1:15=Т2:4=Т3:4=Т4:15.",8,9,12,13]
[7,40,30,20,10,"18.75","30.0","2.0","0.01","140УД6А","Р","Р","Р","Р","Р","З","З","Р","Р","З","555ТВ9","М: 3=Т1:1=Т2:1=Т3:1=Т4:1. Т1:3=ЛН1:1. ЛН1:2=Т1:2. Т2:3=ЛН1:3. ЛН1:4=Т2:2. Т3:3=ЛН1:5. ЛН1:6=Т3:2. Т4:3=ЛН1:9. ЛН1:8=Т4:2. Т1:5=Т2:3. Т2:5=Т3:3. Т3:5=Т4:3. Т3:6=Т1:3.",3,7,12,14]
[8,40,30,20,10,"10.0","9.055","3.0","0.01","140УД6А","З","З","Р","Р","Р","Р","З","З","З","Р","555ТМ2","М: 3=Т1:3. Т1:6=Т2:3. Т2:5=Т3:3. Т3:6=Т4:3. Т1:6=Т1:2. Т2:6=Т2:2. Т3:6=Т3:2. Т4:6=Т4:2. Т1:6=ЛА6:1. Т2:5=ЛА6:2. Т3:6=ЛА6:4. Т4:6=ЛА6:5. ЛА6:6=Т1:4=Т2:4=Т3:4=Т4:1.",9,10,11,13,14,15]
[9,40,30,20,10,"20.0","28.57","4.0","0.01","140УД6А","Р","Р","Р","З","З","Р","Р","З","З","З","555ТМ2","М: 3=Т1:3=Т2:3=Т3:3=Т4:3. Т1:5=Т2:2. Т2:5=Т3:2. Т3:5=Т4:2. Т3:6=Т1:2",1,3,8,12]
[10,40,30,20,10,"5.0","12.667","5.0","0.01","140УД6А","Р","Р","З","З","З","Р","Р","З","Р","Р","555ТВ9","М: 3= Т1:1. Т1:6=Т2:1. Т2:6=Т3:1. Т3:5=Т4:1. Т1:6=ЛА6:1. Т2:5=ЛА6:2. Т3:6=ЛА6:4. Т4:6=ЛА6:5. ЛА6:6=Т1:4=Т2:15=Т3:4=Т4:15.",4,5,12,13,14,15]
[11,40,30,20,10,"8.194","15.0","1.0","0.01","140УД6А","Р","Р","З","Р","Р","З","З","Р","Р","З","555ТВ9","М: 3=Т1:1=Т2:1=Т3:1=Т4:1. Т1:3=ЛН1:1. ЛН1:2=Т1:2. Т2:3=ЛН1:3. ЛН1:4=Т2:2. Т3:3=ЛН1:5. ЛН1:6=Т3:2. Т4:3=ЛН1:9. ЛН1:8=Т4:2. Т1:5=Т2:3. Т2:5=Т3:3. Т3:5=Т4:3. Т4:6=Т1:3.",1,3,14,15]
[12,40,30,20,10,"10.0","7.717","2.0","0.01","140УД6А","З","Р","Р","Р","Р","З","З","Р","З","Р","555ТМ2","М: 3=Т1:3. Т1:6=Т2:3. Т2:5=Т3:3. Т3:6=Т4:3. Т1:6=Т1:2. Т2:6=Т2:2. Т3:6=Т3:2. Т4:6=Т4:2. Т1:5=ЛА6:9. Т2:5=ЛА6:10. Т3:6=ЛА6:12. Т4:6=ЛА6:13. ЛА6:8=Т1:1=Т2:4=Т3:4=Т4:1.",2,6,12,15]
[13,40,30,20,10,"30.0","19.21","3.0","0.01","140УД6А","Р","Р","Р","З","З","З","Р","Р","З","З","555ТМ2","М: 3=Т1:3=Т2:3=Т3:3=Т4:3. Т1:5=Т2:2. Т2:5=Т3:2. Т3:5=Т4:2. Т4:6=Т1:2",1,3,8,12]
[14,40,30,20,10,"10.0","8.819","4.0","0.01","140УД6А","Р","З","Р","Р","З","З","Р","Р","Р","Р","555ТВ9","М: 3= Т1:1. Т1:5=Т2:1. Т2:5=Т3:1. Т3:5=Т4:1. Т1:6=ЛА6:13. Т2:5=ЛА6:12. Т3:5=ЛА6:10. Т4:5=ЛА6:9. ЛА6:8=Т1:15=Т2:4=Т3:15=Т4:15.",4,5,6,7,9,13]
[15,40,30,20,10,"7.877","10.0","5.0","0.01","140УД6А","Р","З","З","Р","З","З","Р","Р","Р","З","555ТВ9","М: 3=Т1:1=Т2:1=Т3:1=Т4:1. Т1:3=ЛН1:1. ЛН1:2=Т1:2. Т2:3=ЛН1:3. ЛН1:4=Т2:2. Т3:3=ЛН1:5. ЛН1:6=Т3:2. Т4:3=ЛН1:9. ЛН1:8=Т4:2. Т1:5=Т2:3. Т2:5=Т3:3. Т3:5=Т4:3. Т3:6=Т1:3.",3,7,8,12]
[16,40,30,20,"l","10.0","5.321","1.0","0.01","140УД6А","З","Р","Р","З","З","З","Р","Р","З","Р","555ТМ2","М: 3=Т1:3. Т1:6=Т2:3. Т2:6=Т3:3. Т3:5=Т4:3. Т1:6=Т1:2. Т2:6=Т2:2. Т3:6=Т3:2. Т4:6=Т4:2. Т1:6=ЛА6:5. Т2:5=ЛА6:4. Т3:6=ЛА6:2. Т4:6=ЛА6:1. ЛА6:6=Т1:1=Т2:1=Т3:4=Т4:4.",4,8,9,12]
[17,40,30,20,10,"10.0","21.85","2.0","0.01","140УД6А","Р","Р","З","Р","З","Р","Р","З","З","З","555ТМ2","М: 3=Т1:3=Т2:3=Т3:3=Т4:3. Т1:5=Т2:2. Т2:5=Т3:2. Т3:5=Т4:2. Т3:6=Т1:2",3,7,8,12]
[18,40,30,20,10,"5.0","2.536","3.0","0.01","140УД6А","Р","З","З","Р","Р","З","Р","Р","Р","Р","555ТВ9","М: 3= Т1:1. Т1:5=Т2:1. Т2:6=Т3:1. Т3:6=Т4:1. Т1:5=ЛА6:1. Т2:5=ЛА6:2. Т3:6=ЛА6:4. Т4:6=ЛА6:5. ЛА6:6=Т1:15=Т2:4=Т3:4=Т4:4.",7,8,9,10,11,15]
[19,40,30,20,10,"19.15","4.0","4.0","0.01","140УД6А","З","Р","Р","З","З","Р","Р","Р","Р","З","555ТВ9","М: 3=Т1:1=Т2:1=Т3:1=Т4:1. Т1:3=ЛН1:1. ЛН1:2=Т1:2. Т2:3=ЛН1:3. ЛН1:4=Т2:2. Т3:3=ЛН1:5. ЛН1:6=Т3:2. Т4:3=ЛН1:9. ЛН1:8=Т4:2. Т1:5=Т2:3. Т2:5=Т3:3. Т3:5=Т4:3. Т4:6=Т1:3.",0,8,14,15]
[20,40,30,20,10,"5.0","24.80","5.0","0.001","140УД6А","Р","Р","З","З","З","Р","Р","З","З","Р","555ТМ2","М: 3=Т1:3. Т1:6=Т2:3. Т2:6=Т3:3. Т3:6=Т4:3. Т1:6=Т1:2. Т2:6=Т2:2. Т3:6=Т3:2. Т4:6=Т4:2. Т1:6=ЛА6:13. Т2:5=ЛА6:12. Т3:5=ЛА6:10. Т4:5=ЛА6:9. ЛА6:8=Т1:4=Т2:1=Т3:4=Т4:1.",6,7,10,11,12]
[21,40,30,20,10,"5.0","7.247","1.0","0.001","140УД6А","Р","Р","З","З","Р","Р","Р","З","З","З","555ТМ2","М: 3=Т1:3=Т2:3=Т3:3=Т4:3. Т1:5=Т2:2. Т2:5=Т3:2. Т3:5=Т4:2. Т4:6=Т1:2",3,7,8,12]
[22,40,30,20,10,"39.1","30.0","2.0","0.001","140УД6А","З","Р","Р","Р","Р","Р","З","З","Р","Р","555ТВ9","М: 3= Т1:1. Т1:5=Т2:1. Т2:5=Т3:1. Т3:6=Т4:1. Т1:5=ЛА6:9. Т2:5=ЛА6:10. Т3:5=ЛА6:12. Т4:6=ЛА6:13. ЛА6:8=Т1:4=Т2:15=Т3:15=Т4:15.",4,8,9,12,13]
[23,40,30,20,10,"7.948","40.0","3.0","0.001","140УД6А","З","З","Р","Р","Р","Р","Р","З","Р","З","555ТВ9","М: 3=Т1:1=Т2:1=Т3:1=Т4:1. Т1:3=ЛН1:1. ЛН1:2=Т1:2. Т2:3=ЛН1:3. ЛН1:4=Т2:2. Т3:3=ЛН1:5. ЛН1:6=Т3:2. Т4:3=ЛН1:9. ЛН1:8=Т4:2. Т1:5=Т2:3. Т2:5=Т3:3. Т3:5=Т4:3. Т4:6=Т1:3.",0,7,8,15]
[24,40,30,20,10,"30.0","39.45","4.0","0.001","140УД6А","Р","З","З","Р","Р","Р","Р","З","З","Р","555ТМ2","М: 3=Т1:3. Т1:5=Т2:3. Т2:6=Т3:3. Т3:6=Т4:3. Т1:6=Т1:2. Т2:6=Т2:2. Т3:6=Т3:2. Т4:6=Т4:2. Т4:5=ЛА6:1. Т3:6=ЛА6:2. Т2:6=ЛА6:4. Т1:5=ЛА6:5. ЛА6:6=Т1:4=Т2:4=Т3:1=Т4:4.",0,1,2,3,13,15]
[25,40,30,20,10,"40.0","65.43","5.0","0.001","140УД6А","Р","Р","З","З","Р","Р","З","Р","З","З","555ТМ2","М: 3=Т1:3=Т2:3=Т3:3=Т4:3. Т1:5=Т2:2. Т2:5=Т3:2. Т3:5=Т4:2. Т4:6=Т1:2",0,3,7,8]
[26,40,30,20,10,"48.0","53.27","1.0","0.001","140УД6А","З","Р","Р","Р","З","З","Р","Р","Р","Р","555ТВ9","М: 3= Т1:1. Т1:5=Т2:1. Т2:6=Т3:1. Т3:5=Т4:1. Т1:6=ЛА6:1. Т2:6=ЛА6:2. Т3:5=ЛА6:4. Т4:5=ЛА6:5. ЛА6:6=Т1:15=Т2:4=Т3:15=Т4:15.",0,1,2,3,4,5]
[27,40,30,20,10,"9.445","50.0","2.0","0.001","140УД6А","З","З","Р","Р","Р","З","З","Р","Р","З","555ТВ9","М: 3=Т1:1=Т2:1=Т3:1=Т4:1. Т1:3=ЛН1:1. ЛН1:2=Т1:2. Т2:3=ЛН1:3. ЛН1:4=Т2:2. Т3:3=ЛН1:5. ЛН1:6=Т3:2. Т4:3=ЛН1:9. ЛН1:8=Т4:2. Т1:5=Т2:3. Т2:5=Т3:3. Т3:5=Т4:3. Т3:6=Т1:3.",null,8,12]
[28,40,30,20,10,"43.0","23.26","3.0","0.001","140УД6А","Р","З","З","Р","Р","З","З","Р","З","Р","555ТМ2","М: 3=Т1:3. Т1:6=Т2:3. Т2:5=Т3:3. Т3:5=Т4:3. Т1:6=Т1:2. Т2:6=Т2:2. Т3:6=Т3:2. Т4:6=Т4:2. Т1:5=ЛА6:9. Т2:5=ЛА6:10. Т3:5=ЛА6:12. Т4:6=ЛА6:13. ЛА6:8=Т1:4=Т2:4=Т3:1=Т4:1.",null,3,12,13,14,15]
[29,40,30,20,10,"42.49","60.0","4.0","0.001","140УД6А","Р","Р","З","З","Р","Р","З","З","З","З","555ТМ2","М: 3=Т1:3=Т2:3=Т3:3=Т4:3. Т1:5=Т2:2. Т2:5=Т3:2. Т3:5=Т4:2. Т3:6=Т1:2",1,12,14]
[]
[null,"1. Нарисовать принципиальную схему"]
[null,"устройства, структурная схема которой "]
[null,"показана на рис.1, используя карту  "]
[null,"соединений, для соответствующего "]
[null,"варианта, "]
[null,"Номер варианта соответствует вашему "]
[null,"порядковому номеру в групповом "]
[null,"журнале."]
[null,"М-мультивибратор;"]
[null,"Т1- Т3– триггерные ячейки счетчика;",{"$nulls":8},"Операционный ",{"$nulls":6},"Т р и г г е р н ы е    я ч е й к и                      Л о г и ч е с к и е   э л е м е н т ы"]
[null,"КС – комбинационная схема.",{"$nulls":8},"усилитель"]
[null,"2. Нарисовать две расчетные схемы мультивибратора: а) при положительной полярности выходного напржения (между выводом 6 и землей операционного усилителя;"]
[null,"                                                                                                        б) при отрицательной полярности выходного напряжения."]
[null,"3.Определить  длительности импульсов «tи+» и « tи- », вырабатываемых мультивибратором, их период повторения Т ичастоту « f » ."]
[null,"4. Нарисовать временные диаграммы, расположенные одна под другой, в масштабе для точек 1–3."]
[null,"5. Нарисовать временные диаграммы, расположенные одна под другой, в масштабе для точек 3-7 (выходное напряжение мультивибратора,  прямых выходов Q триггерных ячеек, форму сигнала,"]
[null,"подаваемого на установечные входы триггерных ячеек)."]
[null,"6. Определить коэффициент пересчета счетчика и последовательность счета импульсов."]
[null,"7.Нарисовать импульсы на выходе комбинационной схемы \"КС\" последовательность появления которых соответствует числовому коду, приведенному в таблице для заданного "]
[null,"  варианта."]
[null,"8. Составить логическое уравнение выходной функции      « F », определяющее появление на выходе комбинационной схемы « КС » импульсов. "]
[null,"    Минимизировать функцию (если это возможно) и нарисовать схему комбинационного устройства, используя логические элементы “И-НЕ” серии 555 (ЛА3, ЛА4 или ЛА6)."]
[null,"  "]
[null,"Методические указания."]
[]
[null,"1.Пример построения принципиальной схемы, используя таблицу соединений: М:3=Т1:3=Т2:3. В этом случае точка 3 мультивибратора М соединена с точкой 3"]
[null,"первой триггерной ячейки Т1 и с точкой 3 второй триггерной ячейки Т2."]
[null,"2. Временные диаграммы пункта 7 задания должны включать как минимум два периода повторения числового хода на выходе комбинационной схемы."]

{"sheet":"Лист2","index":1,"n_rows":230,"n_cols":23,"rows_kept":230,"flags":["formulas_cached_only"]}
{"$rows_empty":19}
[{"$nulls":22},"                                                                                              . "]
{"$rows_empty":77}
[{"$nulls":22},"Пример построения принципиальной схемы счетчика"]
{"$rows_empty":23}
[{"$nulls":22},"Пример:     Т:  555ТМ2.       М:3= Т1:3=Т2:3=….,    Т1:5=Т2:2, "]
[{"$nulls":22},"    Т1:5=ЛА4:2, Т2:6=ЛА4:1…."]
{"$rows_empty":42}
[{"$nulls":22},"Пример построения временных диаграмм и определения порядка счета и коэффициента пересчета счетчика."]
{"$rows_empty":55}
[{"$nulls":22}," ТМ=62,5мкс. tи1= tи3=  ТМ =62,5мкс. tп1 =3ТМ=187,5 мкс. tи2=  tп2=2ТМ=125 мкс. tп3=5ТМ=312,5 мкс. Твых=14ТМ=875мкс.   fвых=1142,8Гц."]
[{"$nulls":22},"--"]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[{"$nulls":22},"К=14"]

{"sheet":"Лист3","index":2,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"flags":["formulas_cached_only"]}