"Основы теории цепей"

Содержание | назад |

> Пример 1.4.

> На рис. 1.7 изображена цепь на операционном усилителе (ОУ), предназначенная для масштабирования напряжения. Найти передаточную функцию этой цепи.

> Получим передаточную функцию этой цепи как цепи с обратной связью, используя формулу (1.16).

> Цепью обратной связи на схеме рис. 1.7 служит Г-образный делитель напряжения, составленный из резистивных сопротивлений и . Выходное напряжение усилителя поступает на вход цепи ОС; напряжение ОС снимается с резистора . Передаточная функция по напряжению цепи ОС

> Рис. 1.7

> .

> Воспользуемся формулой (1.16) и учтем, что входное напряжение и напряжение обратной связи не суммируются, а вычитаются. Тогда получим передаточную функцию масштабного усилителя:

> .

> Учитывая, что в реальных ОУ значение >> 1, окончательно имеем:

> ,

назад